**车间玻璃易碎品点检表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 序号 | 玻璃制品编号 | 玻璃制品名称 | 区域位置 | 数量 | 是否有防碎措施 | 防碎措施 | 玻璃制品是否完整 | 异常处理措施 |
| 1 |  | 灭蝇灯 | 参观通道 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 2 |  | 采光窗子 | 参观通道 | 36 | □是 □否 | 贴膜 |  |  |
| 3 |  | 紫外灯 | 西区女一更 | 12 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 4 |  | 紫外灯 | 西区男一更 | 4 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 5 |  | 紫外灯 | 西区女二更 | 6 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 6 |  | 紫外灯 | 西区男二更 | 6 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 7 |  | 灭蝇灯 | 拆包间 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 8 |  | 紫外灯 | 清洗间工具柜 | 2 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 9 |  | 灭蝇灯 | 西区走道 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 10 |  | 紫外灯 | 东区女一更 | 8 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 11 |  | 紫外灯 | 东区男一更 | 8 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 12 |  | 紫外灯 | 东区女二更 | 8 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 13 |  | 紫外灯 | 东区男二更 | 10 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 14 |  | 紫外灯 | 内包清洗净化柜 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 15 |  | 紫外灯 | 内包清洗消毒柜 | 2 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 16 |  | 紫外灯 | 包材消毒净化柜 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 17 |  | 紫外灯 | 外包清洗间 | 2 | □是 □否 | 无 |  |  |
| 18 |  | 灭蝇灯 | 产品间 | 1 | □是 □否 | 无 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **说明：**  1、车间主任负责玻璃易碎品的更换、维护；  2、车间员工发现玻璃易碎品（窗子、镜子、灭蝇灯、紫外灯、照明灯等）有破损或损坏应及时报给车间主任或现场品控采取整改措施；  3、现场品控根据易碎品点检表定期清点，核对数量、种类，确认易碎品完好；  4、若有玻璃制品发生碎裂，应及时清理，确认残渣全部清理干净后更换新的设施；  5、车间和仓库所有的照明日光灯均配有三防灯罩，能够保证灯管破碎后的残渣不会掉落污染产品，故未对车间照明灯具统计，但灯具碎碎后的处理方式同第4条要求。 | | | | | | | | |